도입품목별 세부 규격사항

도입품목

품목	세부 규격 사항	수량	비고
노트북	○ 삼성전자 노트북5 NT551EBE Series급 이상 ○ 운영체제: Windows 10 Professional 64bit ○ Display: (15.6)39.6cm FHD LED Display(1920 x 1080), Anti-Glare ○ CPU :IntelⓇ Core™ i3-8145U 2.1GHz Up to 3.9GHz(4MB, 2C, 4Th) 이상 ○ 메모리 : 8G (DDR4 2400MHz/8G*1)(최대 32GB / 2 Slot) ○ 저장장치 : 128G SSD (M.2) 이상 ○ 그래픽 : Intel UHD Graphics ○ 네트워크 : 802.11 ac (1x1)/ Bluetooth v4.1 / Gigabit Ethernet ○ 포트 : USB(3)/ HDMI(1)/ 헤드폰(1)/ RJ-45(1) ○ 크기 : 377 x 248 x 19 mm ○ 무게 : 1.9 kg ○ Warranty : 1년	250
L2 스위치	○ SG220-26P-K9-EU(POE기능) ○ 10/100/1000 +2 SFP / PoE 24Ports(7.5w Per Port) ○ 26개의 포트 당 최대 200Mbps 양방향 대폭 지원 ○ QoS, Vlan지원 ○ 2EA(일반), 4EA(PoE)	6
VPN	○ NexG UTM VForce 500 ○ CPU : Octeon NPU 2core ○ Memory : 4GB ○ Flash Memory : 4GB ○ HDD : None ○ Interface : 10/100/1000 BASE-T 12Port ○ Bypass : None ○ MGMT / USB : 0 / 1 ○ Console / AUX / LCD : 1 / 1 / 0 ○ Dimension(W/D/H) Rack Size : 300*180*44 / 1U ○ Power Supply : Single ○ VPN Tunnel : 5,000 이상	6
무선 AP	○ WEA524i AP 이상 ○ Standard 802.11a/b/g/n/ac ○ Radio Dual Concurrent Radio ○ Frequency 2.4GHz, 5GHz ○ Antennas internal Type ○ MIMO 4X4 MIMO, 4 SS, 3MU-MIMO ○ PHY Rate 1.7 Gbps ○ 2 GE (RJ45), 1 Console (RJ45) ○ QoS Standard 802.11e, WMM Yes ○ WiFi Certified WPA/WPA2, WMM, WMM-PS	14
무선 Controller	○ WEC8050 Access Point Controller ○ Maxinum # of APs(중앙처리방식) 최대 AP – 150EA ○ 시스템 이중화 가능 ○ QoS Shaping, Policing, 802.1p, Voice Qualty Monitoring ○ Firewall Tes (License Required) ○ Authentication 802.1X ○ MAC Filtering, ACL Yes ○ Encryption(APC-AP 간) DTLS ○ AAA Radius Server ○ Hotspot 2.0 Yes ○ Controller License AP 10EA 추가 ○ Configuratiron , Test 및 튜닝	2
락	○ 켄싱턴 락(USB타입) ○ 노트북 잠금장치	250
KVM 스위치	○ 유니클래스 2포트 USB DVI KVM 스위치/케이블 일체형	250
프린터 중계서버	○ ZOT PU230 ○ USB 2.0 Compliant ○ Support DHCP Client, Multi-Network Protocol Support	38
매체제어	○ OfficeKeeper(업무망 운영 솔루션) ○ 저장매체제어(USB, 외장하드, 스마트폰 등) ○ 무선 인터넷 제어(WIFI,블루투스 접속 차단) ○ 반출 행위 로그기록 및 원본 저장	1

기타사항

1) PC(노트북) 설치

- 당사 사용 S/W 설치 및 기본설정

- AD 신규 구성

ㆍ기존 AD(Active Directory) 사용자 Profile 마이그레이션

- 업무망 복합기 중계서버 설치

- 설치장소 및 수량

구분	주소	수량
본점	서울특별시 영등포구 은행로 30(여의도동)	234
부산지점	부산광역시 중구 대청로 136(중앙동2가) 한국산업은행8층	8
강남영업단	서울특별시 강남구 테헤란로 427 SBI타워 12층	8

2) 무선네트워크 설치

- 사무실 및 사용자 업무환경 고려 무선네트워크 설치

ㆍ무선AP, 컨트롤러, PoE 스위치 등을 이용한 무선네트워크 구축

ㆍ층간 PoE 스위치에서 사무실 무선AP까지 케이블 구성

- 단말기 통제를 통한 무선네트워크 보안 구성

ㆍ컨트롤러에 인가된 무선단말기 MAC 주소 등록