도입품목별 세부 규격사항

구분	품목	모델	수량	스펙
업무망	백본	C9407R(샤시) C9400-SUP-1XL/2(Sup) C9400-LC-24S C9400-LC-48T	2	＊총 라인카드 슬롯수 : 7 slot ＊1GBase-T 48포트, 1G SFP+ 24포트 ＊슈퍼바이저 2중화
	L2스위치 (사용자 TPS)	C9200L-48T-4G-E	7	＊Up : 4Port 1G SFP+ ＊Down : 48Port 10/100/1000Base-T
	L2스위치 (IT지원실)	C9200L-48P-4G-E	1	＊Up : 4Port 1G SFP+ (POE) ＊Down : 48Port 10/100/1000Base-T
	L3 스위치 (서버 팜)	C9300-48T-A (모듈형)	2	＊Up : 4Port 1G SFP+ ＊Down : 48Port 10/100/1000Base-T
	L3 스위치 (대외, 보안)	C9300-24T-A (모듈형)	6	＊Up : 4Port 1G SFP+ ＊Down : 24Port 10/100/1000Base-T
인터넷망	백본	C9407R(샤시) C9400-SUP-1XL/2(Sup) C9400-LC-24S C9400-LC-48T	2	＊총 라인카드 슬롯수 : 7 Slot ＊1GBase-T 48포트, 1G SFP+ 24포트 ＊슈퍼바이저 2중화
	L2스위치 (사용자 TPS)	C9200L-48T-4G-E	7	＊Up : 4Port 1G SFP+ ＊Down : 48Port 10/100/1000Base-T
	L2스위치 (IT지원실)	C9200L-48P-4G-E	1	＊Up : 4Port 1G SFP+ (POE) ＊Down : 48Port 10/100/1000Base-T
	L3스위치 (서버 팜)	C9300-48T-A	2	＊Up : 4Port 1G SFP+ ＊Down : 48Port 10/100/1000Base-T
	L3스위치 (DMZ인터넷)	C9300-24T-A	4	＊Up : 4Port 1G SFP+ ＊Down : 24Port 10/100/1000Base-T
보안	웹 방화벽	WAPPLES-700	1	* Max Throughput : 1.5Gbps * Foam Factor : 1U * MEM : 8GB
	WIPS	AnyClick AIR STD3	1	＊수집/분석/통계 모듈 / DB 저장 ＊AP, Sensor 등록 및 정책/설정 관리 ＊CPU : Intel Braswell N3060 Dual-Core1.6GHz (2.48GHz) ＊MEM/HDD : 8GB / 1TB ＊Power : 40W/Redundant ＊LAN : 10/100/1000Base-T x 4 ＊AnyClick Air Sensor AS-300 * 3ea
기타	KVM	Aten CL1316N-ATA-KK	6	19'' Single Rail 16-Port PS/2-USB LCD KVMP 1.8M, HD15M / USB A(M)--SPHD15M * 16EA포함
	Rack	디포그 Euro X-42106	14	＊H2030(42U) x D1000 x W600 / BLACK ＊앞 뒤 양문형 Door ＊220V 32A 14구 PDU 2ea (전원이중화) ＊리셉터클 포함
	계		56	Dual 모니터 연결 케이블 별도*

※ DVI to DVI 250개, DVI to HDMI 250개
◯ 상기 도입장비의 설치, N/W구성 및 운영에 이상이 없어야 함.