도입품목별 세부 규격사항

1. 작업범위

1) 現 운영시스템 백업(사전 작업)

- 백업 솔루션 연동 및 데이터 백업

* 백업대상 데이터 약 6TB

2) 신규 시스템 구성

- 당사 제공 서버HW상 OS 설치 및 최적 운영환경 설정

* Redhat Version 7이상, H/W 호환성 고려

- 신규 스토리지 SAN 구성 지원 (당사 운영 SAN스위치 연결)

- 이중화 솔루션 설치 및 Active-Standby (Failover) 전환 테스트

3) 솔루션 설치 및 마이그레이션

- SecureDisk V7.5 설치

- 기 V4.0 운영시스템 보안 및 사용자권한 정책 이관

- 조직도 연동 및 버전 업그레이드에 따른 호환성 검증

- 사용자 File Data 이관 (구 시스템 → 신규 시스템)

4) 신규시스템 백업

- 신규시스템 백업 솔루션 연동(NetBackup)

5) 기타 솔루션 구축에 필요한 기술지원 포함

* 現 운영시스템 현황

구분

품목

내용

수량

비고

S/W

SecureDisk

SecureDisk Server Version 4.0

Client Version 70.17.9

1EA

H/W

서버

IBM X3550M4

CPU : 2.5GHz(6c) x 2EA

Memory : 32GB

Disk : 300GB x 2EA

DVD / RPS / FC-HBA

2식

스토리지

V3700 LFF   Dual Control x 1EA

4TB 7.2K 6Gb SAS 3.5” NL HDD x 7EA

1식

Raid 6

1 Hotspare

OS

Version

Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5

2EA

Kernel

2.6.32-431.el6.x86_64

이중화

RHCS

RedHat Cluster Suite

1식

2. 도입품목

구분

품목

세부 규격 사항

수량

비고

S/W

솔루션

○ SecureDisk V7.5

조직도 연동 및 신규버전 커스텀 작업 포함

정책 및 사용자 데이터 이관

1

OS

○ Red Hat Enterprise Linux Server release version 7.3 이상

당사제공 H/W 및 솔루션 호환성 고려 최적 운영버전 설치

2

이중화

○ DxEnterprise 이중화 구성

System, DB 이중화

SAN기반 공유 스토리지 방식

1년 무상지원

1

H/W

서버

○ Lenovo Thinksystem SR650

- CPU : Xeon Gold 5118 12C 2.3GHz * 2ea

- Memory : 256GB 이상

- DISK : 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD * 2ea

- NIC : Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet * 2ea

- Power : Power supply * 2ea

2

당사제공

스토

리지

◯ IBM FlashSystem V7200 Control Enclosure

- 총 가용량 20TB 이상 (압축/중복 제거를 적용하지 않은 용량)

- NVMe 또는 FMD 디스크로 구성

- Storage Cache : 256GB 이상

- HBA : FC 16GB * 4Port * 2EA

- RAID : 기본 RAID 6 및 Hotspare 구성

- 디스크 확장 가능 슬롯 30% 확보

- 당사 시스템과 호환성 보장 (Redhat V7)

- Flash Copy 기반의 내부 복제 기능 제공

- H/W 기반의 압축 기능 제공

- GUI 기반의 스토리지 관리 기능 제공

- 3년 무상지원

- 시스템 구성시 운영에 이상이 없어야함

1

렌탈

백업

○ Netbackup Applience 전용스토리지 임대

백업용량 : 약 10TB

대역폭 : 1G 이상

렌탈기간 : 3개월

1

도입 품목 수량은 2임

시큐어디스크는 site 라이센스?

OS는 HW별 라이센스?