도입품목별 세부 규격사항

□ 도입범위

○ 백업인프라 설치 및 구성

- NetBackup 5250 Appliance 2대, NetBackup 5250 Storage Shelf 1대 설치

- 설치되는 NetBackup S/W는 검증된 제품으로 설치

- 기운영 백업인프라 백업정책 이관 및 재설정(백업 커버리지 및 보관주기 확대)

○ 기존 백업데이터 마이그레이션 및 백업기기 보안폐기

- 기보유중인 백업 데이터 이관 (구 백업 인프라 → 신규 백업 인프라)

- 기 백업 스토리지 천공 및 디가우징(Degaussing) 등을 통한 백업기기 보안폐기

□ 세부 도입내역

품목	세부 규격 사항	수량
NetBackup 5250 Appliance	◯ 백업 어플라이언스 장비 - CPU : Intel Xeon Silver 4214 2.2Ghz 프로세서 2EA (총 24Core) - Memory : 512GB (DDR4 Industry Standard Memory RDIMM) - NIC : LAN 1/10/25 GbE 6Port 이상 - HBA : FC 8/16GB 4Port 이상 - Storage : 총 36TB (RAID6, HotSpare 1EA) - S/W : NetBackup 9.X 이상 - 1년 무상지원	2대
NetBackup 5250 Storage Shelf	◯ 백업 외장스토리지 장비 - Storage : 총 65TB (RAID6, HotSpare 1EA) - 1년 무상지원	1대
S/W License	◯ 백업 소프트웨어 라이선스 - 제품명 : NetBackup Platform Base Complete 1 Front-End TB On-Premise Perpetual License Corporate * 백업 대상서버의 스토리지 실사용량 기준	40EA
기타	- NetBackup 5250 Appliance 및 Storage Shelf 신규 납품 및 구성 - 백업데이터 Migration 및 기존 백업인프라 보안폐기 - 백업 정책 이관 및 재설정 (백업 대상 및 보관주기 확대) - 업무/인터넷망별 백업 인프라 분리 구성 - 백업 인프라 구성시 백업에 이상이 없어야 함	-