도입품목별 세부 규격사항

□ 도입품목

구분	모델번호	상세사양	수량	비고
FS7200 디스크 증설	2076-824	IBM FlashSystem 7200 Control Enclosure_MES (78E30RF)	-	기존 스토리지(*)
	ADS5	4.8TB SSD NVMe FlashCore Module	8EA	증설

* 설치장소 : 산은캐피탈 여의도 본점

□ 도입범위

○ 주전산기 운영(IBM Power9 S914, OS: IBM i 7.3) 및
주전산기 개발(IBM Power8 S814, OS: IBM i 7.3) 시스템과 기 연계 구성된 스토리지내 용량 증설

○ 용량 증설로 인해 주전산기(운영/개발) 서비스에 이상이 없어야 함

○ 기존 스토리지 SW 및 HW와 안정성, 신뢰성, 호환성에 문제가 없도록 구성

○ 증설후 업무를 원활하게 처리할수 없는 경우 무상으로 필요한 조치 추가

○ 증설시 온라인 지원 가능

○ 물리적인 디스크 증설 및 볼륨 구성 엔지니어링 작업 지원 등

○ 증설된 용량의 LUN(Logical Unit Number) 구성 및 주전산기(운영/개발) 할당은 추후 진행시 확정

○ 관리영역을 제외한 실제 사용가능 용량 최소 20TB이상 제공
(RAID6, Hot-Spare 기준)

○ 제조사(IBM) 정품제공 및 기술 지원 등

○ 증설된 디스크 무상하자보증기간 1년 제공