도입 품목별 세부 규격사항

1. H/W

품목	세부 규격 사항	수량	비고
주전산기 (IBM 8202-E4D)	CPU: 64-bit POWER7+ 3.6GHz 4Core (최대8Core) Memory: 64GB (1066MHz DDR3) Disk: 가용 5.5TB(139GB 15K * 48EA, Raid-5) SSD: 387GB * 4EA Raid Controller: 1.8GB Cache 이중화 LAN: 10/100/1000GB Ethernet 4Port Backup 장치용 4GB HBA 1EA OS : OS400(V7.1) SWMA 3년 OS/400 4 License, Unlimited (SS1, WDS, PT1, BR1, QU1, SQL, WE2, WQE, XW1, Job Watcher, Journal Cache, WAS Express) 시스템 구성이 운영에 이상이 없어야 함	1식	신규
HA시스템 (IBM 8203-E4A)	당사 제공 서버 IBM i520 (8203) Disk: 가용 5.5TB(139GB 15K * 36EA 추가, Raid-5) Raid Controller: 1.5GB Cache 1EA 추가 Backup 장치용 4GB HBA 1EA 추가 OS: OS400(V7.1) SWMA 기존 사용 OS/400 Backup 암호화 구성 시스템 구성이 운영에 이상이 없어야 함	1식	증설
DR 및 개발시스템 (IBM 9406-550)	당사 제공 서버 IBM i550 (9406) DR 및 개발 시스템 구분 (2LPAR) DISK: DR 시스템 - 가용 6.2TB(141GB 15K * 48EA 추가, Raid-5) 개발시스템 - 추가 없이 기존 DISK 사용, 가용 2.5TB(141GB * 20EA, Raid-5) OS: OS400(V7.1) SWMA 1년 추가 OS/400 Backup 암호화 구성 시스템 구성이 운영에 이상이 없어야 함	1식	증설
Rack (7014-T00)	36U Rack 높이: 71.0 ~ 75.8inch (약 1.8M) 넓이: 24.5 ~ 25.4inch (약 0.6M) 깊이: 41.0 ~ 45.2inch (약 1.1M) PDU 4EA Security Kit	1식	신규
백업장치 (TS3100)	Ultrium 6 Half-High Fibre Channel Drive * 2EA Cleaning Tape * 2EA G6 Media * 10EA	1식	신규

2. S/W

구분	세부 규격 사항	수량	비고
이중화 및 재해복구 솔루션 (Mimix HA V7)	주전산기 : P10 4Core * 1EA HA시스템: P10 2Core * 1EA DR시스템: P20 1Core * 1EA Remote Journal/Local Journal 동시 지원 CRC Sync check and Repair 가능 Object 자동 등록 및 전송 Trigger/Constraint/Joint LF 등에 대한 지원 Multiple Apply job에 의한 부하 분산기능(최소 7개 이상) 모든 테이블에 대한 자동 Sync check 기능 IFS Object 저널링 지원 저널 분석 기능 (모든 DB 트랜잭션에 대한 분석 리포트) 자동 시스템 전환기능 (수동전환 포함)	3식	신규