도입 품목별 세부 규격사항

품목	세부 규격 사항	수량	비고
주전산기 (IBM 8286-41A)	CPU : 64-bit POWER8 3.72GHz 4Core (최대8Core) Memory : 64GB (1600MHz DDR3) Disk : 가용 10.8TB (775GB SSD * 15EA, Raid-5, Hot Spare 1EA) Raid Controller : OnBoard Controller LAN : 10/100/1000GB Ethernet 4Port Backup 장치용 16GB HBA 1EA OS : OS400(V7.1) SWMA (무상 1년, 유상 2년) OS/400 License i520 SW Migration WAS Express, Web Query, BRMS, Performance Tool, Query, P10 OTC Upg (DB2 SMP, Encrypted Backup Enable, HA Journal Perf, HA Switchable Res), SQL Dev Kit, Rational Dev Studio, I Access Family 시스템 구성시 운영에 이상이 없어야 함	1식	신규
	이중화 및 재해복구 솔루션 (Mimix V8) IBM i520 이중화 솔루션을 IBM S814(8286)으로 마이그레이션 (2Core → 4Core)	1식	이전
HA 및 개발시스템 (IBM 8286-41A)	당사 제공 서버 IBM S814 (8286-41A) HA 및 개발 시스템 구분 (2LPAR) HA 시스템 CPU : 기존 시스템의 3Core 사용 Disk : 가용 약 10.8TB (775GB SSD * 15EA, Raid-5, Hot Spare 1EA) Backup 장치용 16GB HBA 1EA (증설) OS : OS400(V7.1) SWMA 기존 사용 OS/400 License 시스템 구성시 운영에 이상이 없어야 함	1식	증설
	개발 시스템 CPU : 기존 시스템의 1Core 사용 Disk : 가용 약 3TB (증설) (139GB SAS *24EA, Raid-5, Hot Spare 구성 가능, i520에서 이전 구성) Disk Controller : EJ0J PCIe3 RAID SAS A에 4Pt 6Gbx8 * 2EA (증설) Backup 장치용 8GB HBA 1EA 기존사용 OS : OS400 (V7.1) 시스템 구성이 운영에 이상이 없어야 함
DR 시스템 (IBM 8202-E4D)	당사 제공 서버 IBM i720 (8202) DISK: 가용 10.6TB (Raid-5) 기존사용 (139GB SAS * 72EA, 387GB SSD * 4EA) OS: OS400(V7.1) SWMA 1년 (증설) DR센터(부산지점)로 이전 설치 시스템 구성이 운영에 이상이 없어야 함	1식	증설
기타	LTO 하드웨어 암호 활성화 Key - Transparent LTO encryption 2EA (본사 및 부산 TS3100 대상) IBM Security Key Lifecycle Manager LTO License - Basic Edition Install License 및 SW subscription & Support 12 Months 2EA (본사 및 부산 TS3100대상 암호화 Key 발급) IBM Security Key Lifecycle Manager Drive License for Tape Client Device License 및 SW subcription & Support 12 Months 3EA (운영 및 HA, DR시스템 각 1EA) IBM Security Key Lifecycle Manager 설치용 서버는 당사 제공	1식	신규
	i520(폐기)시스템의 재사용분을 제외한 디스크는 천공폐기	-	-