도입 품목별 세부 규격사항

품목	세부 규격 사항	수량	비고
방화벽 (XTM-6100, FW 5000)	국내 또는 국제 CC 인증 장비 16GB DRAM, 4GB CF Memory 이상 10/100/1000 Base-T(8EA), 1000 Base-X(8EA) 이상 내장 HDD를 이용한 로그 저장 가능 : 1TB 이상 Redundant : Dual Power 지원 IPv6 지원 ID기반 필터링 기능 지원 다양한 세션 제한 정책 가능 이중화 구성시 기술지원	1식
	국내 또는 국제 CC 인증 장비 4GB DRAM, 4GB Flash Memory 이상 10/100/1000B-TX(8EA), 1000B-SX(4EA) 이상 처리용량 : 4G 이상 내장 HDD를 이용한 로그 저장 가능 : 1TB 이상 Redundant : Dual Power 지원 IPv6 지원 ID기반 필터링 기능 지원 다양한 세션 제한 정책 가능 보안정책 검증 기능 지원 이중화 구성시 기술 지원	2식
L4 스위치 (PAS-K1516, PAS-K2424)	Throughput 1.5Gbps 이상 제공 스위치용량 56Gbps 이상 제공 동시세션 3,600,000 CC 이상 제공 커넥션(Layer4)처리 90,000 CPS 이상 제공 메모리 4GB 이상 제공 SSD 40G 이상 제공 1G-SFP(1000BASE-X) 8port 이상 지원 (GBIC 2EA포함) 1G-UTP(10/100/1000Base-T) 8port 이상 지원 Spanning tree (STP, RSTP, MSTP, PvST+) 기능 제공 Load Balancing(SLB, FWLB, VPNLB, DNSLB, ILB, CSLB, GSLB) 기능 제공 부하분산 Algorism(Hash, RR, LC, Slow-Start, First) 기능 제공 이중화(Active-Active, Active-Standy) 구성 및 Fail-Over 기능 제공 사용자 명령어 히스토리 기능 제공 장애원인분석로그(Dump) 기능 제공 Telnet, SSH, SNMPv1,v2,v3, HTTP, HTTPS를 통한 관리 기능 지원 제공 관리IP 기반 사용자 접근제한 기능 제공 Syslog 저장 및 전송 기능 제공	1식
	Throughput 4Gbps 이상 제공 스위치용량 88Gbps 이상 제공 동시세션 16,000,000 CC 이상 제공 커넥션(Layer4)처리 200,000 CPS 이상 제공 메모리 16GB 이상 제공 SSD 40G 이상 제공 1G-SFP(1000BASE-X) 16port 이상 지원 1G-UTP(10/100/1000Base-T) 8port 이상 지원 Spanning tree (STP, RSTP, MSTP, PvST+) 기능 제공 Load Balancing(SLB, FWLB, VPNLB, DNSLB, ILB, CSLB, GSLB) 기능 제공 부하분산 Algorism(Hash, RR, LC, Slow-Start, First) 기능 제공 이중화(Active-Active, Active-Standy) 구성 및 Fail-Over 기능 제공 사용자 명령어 히스토리 기능 제공 장애원인분석로그(Dump) 기능 제공 Telnet, SSH, SNMPv1,v2,v3, HTTP, HTTPS를 통한 관리 기능 지원 제공 관리IP 기반 사용자 접근제한 기능 제공 Syslog 저장 및 전송 기능 제공	2식
VPN (VForce UTM 500)	4GB DRAM 인터페이스 : 12 * 10/100/1000 BASE-T(WAN * 4Port / LAN * 8Port) 동시 세션 1,000,000 이상 제공 VPN Tunnel 10,000 이상 다중회선 Load balancing 및 Bonding 가능 표준 인증 및 암호화 알고리즘 지원 L4 스위치 없이 Active-Active 구성 지원 IPv6지원	3식
백본 스위치 (C4503-E)	형태 : 3슬롯 이상의 샤시형, 모듈러 타입 백플레인 : 192Gbps 이상의 스위치 용량 제공 성능 : 250Mpps 인터페이스 : 48Port 10/100/1000 RJ-45 제공 기능 : Netflow, 802.3af 및 802.3at 지원 전원이중화 이중화 제공 Cisco 장비중 기 운영장비의 모듈을 동급이상 장비 또는 동급의 최소사양으로 이중화 또는 기 운영 장비 모듈 활용가능	1식
NIC	4Port PCI Express x8 3.0 IBM X3650 M4(MT 7915) 호환 Timming 지원	2식
서버랙	서버용 rack 1800(H) * 1000(D) * 600(W) 37U (색상 : Black) 개폐형문:4EA, 선반:2EA, 냉각 FAN:2EA, 14구 멀티탭:2EA	1식
기타	네트워크 공사 및 설치 지원 (케이블 포설 및 전원 공사 등 일체) 장비 납품 및 설치 지원 : 계획된 일정에 차질이 없도록 납품사에서 인력지원 검수일로부터 1년이 되는 날이 속한 월을 말일까지 무상유지보수 지원 제조사 공급자증명원 및 기술지원확약서 제출	-