도입 품목별 세부 규격사항

품목	세부 규격 사항	수량	비고
주전산기 (IBM 9009-41A)	◯ IBM Power9 S914 - CPU : 64-bit POWER9 2.8GHz to 3.8GHz 8Core - Memory : 512GB (DDR4 Industry Standard Memory RDIMMs) - NIC : LAN 1GB * 4Port * 3EA - HBA : FC 16GB * 2Port * 3EA - OS : IBM i V7.3 SWMA 3년 IBM i License - i720 SW Migration WAS Express, Web Query, BRMS, Performance Tool, Query, IBM i P10 OTC Upg (DB2 SMP, Encrypted Backup Enable, HA Journal Perf, HA Switchable Res), WDS, SQL Dev Kit, I Access Family(CA/400) - 시스템 구성시 운영에 이상이 없어야 함 - 3년 무상지원	1식	신규
	◯ HMC Console - 7063-CR1 Standalone Hardw.Mgmt.Console - Rack-Mounted Flat Pannel Console Kit 1:7316 Model TF4 - 7316-TF4 ServicePack Warrenty and Maintenance - 시스템 구성시 운영에 이상이 없어야함 - 3년 무상지원	1식	신규
	◯ 이중화 및 재해복구 솔루션 (Mimix V8) Migration - IBM i720 이중화 솔루션을 IBM S914(9009)으로 이전설치 및 Migration (4Core → 8Core)	1식	이전/ 증설
통합 스토리지 (Storage)	◯ IBM FlashSystem V7200 Control Enclosure - 총 가용량 40TB 이상 (압축/중복 제거를 적용하지 않은 용량) - NVMe 또는 FMD 디스크로 구성 - Storage Cache : 256GB 이상 - HBA : FC 16GB * 4Port * 2EA - RAID : 기본 RAID 6 및 Hotspare 구성 - 디스크 확장 가능 슬롯 30% 확보 - 당사 시스템과 호환성 보장 (IBM i v7.3) - Flash Copy 기반의 내부 복제 기능 제공 - H/W 기반의 압축 기능 제공 - GUI 기반의 스토리지 관리 기능 제공 - 3년 무상지원 - 시스템 구성시 운영에 이상이 없어야함	1식	신규
SAN Switch	◯ Brocade G610 16Gbps SAN Switch - FC 16GB * 16Port - 3년 무상지원 - 시스템 구성시 운영에 이상이 없어야함	2식	신규
HA 및 개발시스템 (IBM 8286-41A)	◯ 당사 제공 서버 IBM S814 (8286-41A) - HA 및 개발 시스템 구분 (2LPAR) * HA시스템 - CPU : 기존 시스템의 3Core 사용 - HBA : FC 16GB * 2Port * 2EA (증설) - 기존 HBA 16GB * 1EA Backup 장치 연결 - OS : IBM i V7.3 SWMA 및 IBM i License 기존 사용 - 시스템 구성시 운영에 이상이 없어야 함 * 개발시스템 - CPU : 기존 시스템의 1Core 사용 - Disk : 가용 약 10TB 기존 운영시스템 (S814) Internal Disk 사용 (775GB SSD * 15EA, Raid-5, HotSpare 1EA) - OS : IBM i V7.3 - 시스템 구성시 운영에 이상이 없어야 함	1식	증설
DR 시스템 (IBM 8286-41A)	◯ 당사 제공 서버 IBM S814 (8286-41A) - CPU : 기존 시스템의 4Core 사용 - DISK : 가용 약 10.6TB 기존 HA시스템 (S814) Internal Disk 사용 (775GB SSD * 15EA, Raid-5, HotSpare 1EA) - OS : IBM i V7.3 - 부산지점 서버실로 이전 설치 - 기존 본점 사용 중인 HMC Console 이전 설치 - 시스템 구성시 운영에 이상이 없어야 함	1식	이전
기타	- 신규 S914 서버 설치(IBM i 설치 및 기존 업무 이전) - 신규 Storage 구성 및 데이터 Migration 지원 - WAS, MIMIX 설치 및 Migration 지원 - Backup 암호화 SKLM 설치 및 Migration 지원 - 기존 HA/개발시스템(IBM 8286-41A)을 DR센터 운송 및 보험 - 폐기 시스템(i720)의 디스크는 천공폐기 등..	-	-