서버가상화 인프라 고도화

제안요청서

2022. 08

산은캐피탈주식회사

목   차

Ⅰ.	제안 개요
Ⅱ.	제안 범위
Ⅲ.	구축업체선정 및 계약방법
Ⅳ.	제안서 내용
Ⅴ.	제안서 작성시 유의사항
Ⅵ.	인프라 구축 관련 유의사항
(별첨)
		1. 주요구축내역
		2. 제안서목차
		3. 입찰참가신청서
		4. 서약서
		5. 가격제안서
		6. 참여인력 이력사항 및 수행경험

Ⅰ. 제안 개요

1. 개요

◯ 사 업 명 : 서버가상화 인프라 고도화

◯ 사업기간 : 계약일로부터 6개월

◯ 사업예산 : 850,000,000원(팔억오천만원, 부가세포함)

2. 추진배경 및 목적

◯ 대내외 시스템 증가에 따른 서버가상화 인프라 확장 필요

◯ 기존 운영 중인 시스템의 노후화로 개선 필요

3. 기타

◯ 감염병 등 사안에 따른 사업기간 지연시는 상호 협의하여 사업기간 조정 가능 (계약시 계약서에 명시)

Ⅱ. 제안 범위

1. 주요 구축내역

◯ HCI(Hyper Converged Infrastructure) 구성을 통한 가상화 인프라 고도화

- 고성능 서버와 네트워크 스위치로 구성된 VMware기반의 HCI 가상화 인프라 구축

- 운영을 위한 시스템 가용성 확보

- 업무망/인터넷망 가상화 인프라 별도 구축

- 업무연속성 확보를 위한 HA(고가용성) 및 데이터 중복저장(2벌 복제)

- H/W와 S/W 통합관리를 위한 HCI 관련 통합관리도구 제공

- X86기반의 다양한 Guest OS 지원 (Windows 및 Linux 등)

- 고도화시 설치되는 모든 SW는 검증된 제품으로 설치

- 기존 업무 연속성에 대한 영향도를 최소화한 구축

◯ HCI 구축 및 운영을 위한 라이선스 도입

- HCI 기반의 가상화 인프라 고도화를 위한 가상화 인프라 및 통합관리도구 관련 라이선스 일체

- Guest VM(가상서버) 운영을 위한 상용 운영체제 라이선스 포함 (Windows Server 2022 등)

◯ DATA 마이그레이션 및 최적화

- 기존 운영중인 가상서버(VM) Data Conversion 및 마이그레이션

- 전체 가상서버(VM) 자원할당 재구성(CPU, Memory, DISK 등)을 통한 최적화

◯ 기존 서버가상화 솔루션(VMware vSphere) 업그레이드 및 재구성

- 업무망/인터넷망 VMware vSphere 등 버전 업그레이드

- 기존 가상화 인프라는 개발 및 테스트용으로 재구성

◯ 유지보수

- 무상 유지보수 기간은 검수완료일로부터 36개월 이상

- 제안 인프라는 제조사의 최신 버전으로 하며, 검수 후 1년 내에 단종 및 신규 버전 출시시 제안된 인프라를 신규 버전으로 교체

- 고객사 현장 지원방안을 제안

◯ 기타

- 제안 인프라에 대한 제조사 공급자증명원 및 기술지원확약서 제출

- 구축 완료 후 인프라 운영을 위한 관리자 교육 실시방안 제시

- 당사 망분리 환경을 고려하여 제안

- 그 외 구축에 필요한 H/W 및 S/W는 제안사가 포함하여 제안할 것

- 구축 과정에서 발생되는 문제점 및 개선사항은 제안사가 무상으로 개선하여야 함

◯ 서버가상화 인프라 구성도 (안)

※ 상기 구성도는 진행과정에서 일부 변경될 수 있음

Ⅲ. 구축업체 선정 및 계약방법

1. 입찰방법

◯ 일반경쟁입찰

2. 입찰참가 자격의 제한

◯ 입찰 공고일 기준 3년 이내 금융회사 유관사업 수행 경험 보유 업체

3. 제안요청 설명회

◯ 별도의 제안요청 설명회는 실시하지 않으며, 제안서작성 관련 질의는  개별적으로 문의

◯ 제안 관련 문의처 : IT지원실 최이결(02-6330-0480)

4. 제안서 접수

◯ 제 출 처 : 서울시 영등포구 은행로 22 산업은행 별관 3층            산은캐피탈 IT지원실

◯ 제출기한 : 2022년 09월 06일 (화) 11:00까지 (제출장소 도착 기준)

◯ 제출부수 : 제안서 1부, 요약본 15부 및 제안서파일 제출(USB)

(가격제안서는 별도 봉투에 봉인하여 제출)

◯ 제출방법 : 대표자 또는 대리인이 직접 방문 제출 (우편접수 불가)

5. 제안 설명회

◯ 일    시 : 2022년 09월 06일 (화) 14:00 ~

◯ 장    소 : 산은캐피탈 본사 3층 회의실

◯ 소요시간 : 제안사별 P/T 20분, 질의응답 10분 내외 (총 30분 이내)

◯ 기    타

- 일시 및 장소는 당사 사정에 따라 변동 가능

- 제안설명회 상세 일정은 제안서 접수 후 개별 통보 예정

- 제안설명회에 참석하지 않은 업체는 평가대상에서 제외함

- 제안설명회 PT순서는 입찰참가신청서의 역순으로 함

6. 평가요소 및 평가방법

◯ 제안내용 평가

- 평가위원 : IT운영위원회 위원

- 평가배점 : 기술능력 평가 80점, 입찰가격 평가 20점 (합계 100점)

- 평가방안 (기술능력)

구분	평가 항목	배점
1. 개요	◯ 제안 개요 ◯ 제안 요건 수용여부	10
2. 제안업체 일반	◯ 일반현황 ◯ 주요 사업수행 실적	10
3. 기술부문	◯ 프로젝트 추진 및 구축 방안 - 인프라 소개 및 주요기능 - 인프라 구성 및 구축 수행 방안 - 인프라 안정화 지원방안 - 기밀 및 보안 관리 방안	30
	◯ 인프라 구축 관리 및 품질보증 방안 - 품질보증 및 사업관리 방안 - 기술이전 및 교육 계획	20
4. 지원부문	◯ 유지보수지원 방안 - 무상유지보수 기간 종료 전/후에 대한 기술 지원 방안 ◯ 기타지원 방안	10
계		80

- 기술능력 평가점수 최고점과 최저점 평가위원 평가표를 제외한 평균 평가점수(소수점이하 5자리 반올림)로 산정

◯ 입찰가격 평가

- 응찰업체의 입찰가격을 당사가 정한 예정가격 기준으로 소정의 평점 산식에 의해 평가함

① 입찰가격이 당사가 정한 예정가격의 80% 이상인 경우

20 ×	최저입찰가격
	입찰가격

② 입찰가격이 당사가 정한 예정가격의 80% 미만인 경우

20 ×	최저 입찰가격	＋ 2 ×	(예정가격의 80%상당가격 - 입찰가격)
	예정가격의 80%상당가격		(예정가격의 80%상당가격 - 예정가격의 60%상당가격)

※ 단, 입찰가격이 예정가격의 60% 미만일 경우에는 60% 응찰시의 점수와 동일한 점수를 부여(소수점이하 5자리 반올림)하며, 예정가격 초과시 입찰가격 평가점수는 0점 처리함.

◯ 평가위원의 제안 업체별 기술능력평가 점수와 입찰가격 평가점수를 합산한 평가점수로 산정하여 최고득점업체를 우선 협상대상자로 정함

(단, 기술능력 평가에서 배점의 85%이상을 득한 업체에 한함)

- 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가 점수도 동일한 경우에는 기술능력 평가의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 한다. 각 항목별 평가 점수가 모두 동일한 경우 입찰명부에 기재된 순서로 우선협상대상자를 선정한다.

◯ 제안내용의 검토 및 평가는 당사가 정한 기준에 의하며, 동 기준 및 평가결과는 공개하지 않으며, 응찰업체들은 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없음

7. 제안 평가결과 통지

◯ 2022년 09월 07일 (수) 예정

8. 계약방법

◯ 협상에 의한 계약

9. 협상방법

◯ 제안서 평가위원의 평가를 근거로 선순위자와 세부계약조건을 협상 하여 계약대상자를 선정함.

단, 선순위자와 협상이 결렬 되면 차순위자가 협상 자격을 취득함

◯ 계약금액은 입찰자가 제안한 금액을 기준으로 하되, 협상결과에 따라 확정함

Ⅳ. 제안서 내용

1. 제안서 작성목차 [별첨1]의 순서에 따라 작성하되, 제안사가 추가로 제시할 내용이 있는 경우에는 각 항목의 마지막 부분에 별도 기재

2. 항목별 필수 작성 사항 및 내용

◯ 개요

- 제안 개요

‧ 제안의 배경과 목적을 간략하게 기술

- 제안 요건 수용여부

◯ 제안업체 일반

- 일반현황

‧ 연혁, 재무구조 등 기재

‧ 재무구조는 최근 3년간의 요약 재무제표로 재무상태표와 손익계산서 구분 작성

‧ 조직/인원현황(내부분류 현황) 기재

- 주요 사업수행 실적

‧ 사업 수행실적은 입찰 공고일로부터 3년 이내의 추진 실적으로 발주자, 사업명, 사업금액 기술

◯ 기술부문

프로젝트 추진 및 구축방안

‧ 인프라 소개 및 주요기능

‧ 인프라 구성 및 구축 수행 방안

° 수행조직 구성 및 역할분담 방안

° 인프라의 구성 및 구축 방안

‧ 인프라 안정화 지원 방안

‧ 기밀 및 보안 관리 방안

- 인프라 구축 관리 및 품질보증 방안

‧ 품질보증 및 사업관리 방안

‧ 기술이전 및 교육 계획

◯ 지원부문

- 유지보수지원 방안

‧ 고객사 현장 지원방안

‧ 무상유지보수 기간 및 기술지원 방안

‧ 무상유지보수 기간 종료 후 기술지원 방안 (유지보수요율 표시)

- 기타지원 방안

Ⅴ. 제안서 작성시 유의사항

1. 제안요청서상의 모든 자료는 본 제안 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 비밀을 유지하여야 함

2. 제출된 제안서의 기재내용은 실제 사실과 일치하여야 하며 당사가 요청하거나 동의하지 않는 한 수정, 대체할 수 없고 해석상의 문제가 있을 경우에는 당사와 협의하여 조정토록 함

3. 제안서상의 세부내용은 계약서의 일부로 간주되며, 계약 후에도 계속  유효함. 단, 계약서에 명시된 경우 계약서가 우선하며 제안서와 계약서  의 내용이 상이한 경우에는 계약서의 내용이 우선함

4. 당사는 필요할 경우 제안사에 대하여 추가제안 또는 자료를 요청할 수  있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력임

5. 제안서는 꼭 필요한 사항위주로 간단, 명료하게 작성하여야 하며, “할 수 있다”, “고려하고 있다”등의 표현은 불가능한 것으로 간주함

6. 제안요청서 및 동 업무 수행과정에서 취득한 내용이나 결과에 포함된  자료는 본 업무 이외의 용도사용을 금지함

7. 제안서 및 제출된 자료는 반환하지 않으며, 제안을 위한 소요비용 일체는 제안사의 부담임. 또한 ‘제안사의 독자적 정보’라고 명시되어 있지 않는 한 당사가 이를 임의로 사용할 권리를 가짐

8. 작성 제출되는 내용의 모든 참조자료에 대해 객관적인 증빙자료나 확인수단을 제시하여야 함

9. 제안서 내용 및 첨부된 자료는 법적으로 하자가 없어야함

10. 제안서 본문은 A4용지를 원칙으로 하고, 아래□글 또는 파워포인트 중 하나를 선택하여 작성함

11. 본 제안에 추가 기술하고자 하는 사항은 자유롭게 기술할 수 있음

12. 모든 가격사항은 세금 포함가격으로 기재함

Ⅵ. 인프라 구축 관련 유의사항

1. 서버가상화 인프라 운영현황

◯ 업무망

- 물리서버 : IBM x3650 M4 3대 (개발서버 포함)

- 네트워크 스위치 : CISCO L2 Switch 2대

- SAN(Storage Area Network) 스위치 : 2대

- 스토리지 : IBM Storwize v3700 2대

- HOST OS : VMware ESXi 5.5

- Guest OS : Windows Server 2008/2008R2/2012, CentOS 7.X/6.X

- 가상서버(VM) 수 : 48대

- 전체 CPU 코어수 : 40Core

- 전체 메모리용량 : 640GB

- 전체 가용 디스크 용량 : 31.36TB

◯ 인터넷망

- 물리서버 : IBM x3650 M4 2대

- 네트워크 스위치 : CISCO L2 Switch 2대

- 스토리지 : IBM Storwize v3700 2대

- HOST OS : VMware ESXi 6.0

- Guest OS : Windows Server 2008/2008R2/2012, CentOS 7.X/6.X

- 가상서버(VM) 수 : 28대

- 전체 CPU 코어수 : 16Core

- 전체 메모리용량 : 384GB

- 전체 가용 디스크 용량 : 11.53TB

[별첨 1]

구분	내역
서버	◯ 가상화 운영서버(호스트서버) - VMware기반의 HCI(Hyper Converged Infrastructure)구성이 가능한 S/W 및 H/W 통합 어플라이언스 형태의 제품 - 수량 : 업무망 4대, 인터넷망 3대 이상 ◯ 가상화 운영서버 H/W 주요 규격 (최소사양, 1대 기준) - 모델 : 2U Rack서버 모델 - CPU · 업무망 : Intel Xeon Gold 18MB캐시 / 3.0Ghz 2개 이상 (총 24Core 이상) · 인터넷망 : Intel Xeon Gold 12MB캐시 / 3.0Ghz 2개 이상 (총 16Core 이상) - Memory : 1,024GB (DDR4, 3,200Mbps) 이상 - DISK · 업무망 : All-Flash 모델 SSD 65TB (50,000 IOPS) 이상 · 인터넷망 : All-Flash 모델 SSD 50TB (50,000 IOPS) 이상 - NIC : 1Gbps TX 4Port 2개, 10Gbps SFP+ 2Port 2개 이상 - HBA : 16Gbps 2Port 1개 이상 - 전원장치 및 FAN 이중화 ◯ 클러스터별 전체 H/W 최소 요구사항 (인터넷망/업무망) - 총 CPU Core : 업무망 90Core 이상 / 인터넷망 40Core 이상 - 총 Memory 용량 : 업무망 4,000GB 이상 / 인터넷망 3,000GB 이상 - 총 DISK 용량(Usable) : 업무망 75TB 이상 / 인터넷망 45TB 이상 - 제안 용량(Usable)은 압축/중복제거를 적용하지 않은 용량 - 고도화 후 시스템 가용성 확보 ◯ 기타 - 안정적인 성능 보장을 위해 CPU, Memory는 물리적 용량을 기준으로 제안 (Memory 가상화, 하이퍼스레딩 등 기능 제외) - 원활한 기술 지원을 위해 VMware 기반의 HCI S/W 와 H/W 일체형 어플라이언스 제품을 제공 - 랙 마운트 및 서버 재배치에 따른 전원 및 네트워크 케이블 작업 - 3년 이상 하드웨어 및 소프트웨어 일체 기술지원
네트워크 스위치	◯ HCI 물리서버간 통신용 네트워크 스위치 - HCI 구성시 각 호스트서버의 클러스터 구성 및 통신을 위한 10Gbps 네트워크 통신기능을 탑재한 제품 - 수량 : 업무망 2대, 인터넷망 2대 이상 ◯ HCI 물리서버간 통신용 네트워크 스위치 H/W 주요 규격 및 기능 (최소사양, 1대 기준) - 제조사 : CISCO - 대역폭 : 10Gbps Fiber SFP+ 16Port 이상 - 전원장치 및 FAN 이중화 - L3 스위치 기능 제공 - IPv4/IPv6 Full 라우팅 기능 제공 - 포트 기반의 VLAN 구성 지원 - 장비 관리를 위한 Management Port 지원 - 3년 이상 하드웨어 및 소프트웨어 일체 기술지원
HCI 아키텍쳐	◯ 아키텍쳐 - 서버/스토리지/네트워크/통합관리도구 등이 통합된 H/W 일체형 어플라이언스 형태의 HCI 제품 - 기존 업무 연속성에 대한 영향도를 최소화를 위해 VMware기반의 HCI 구축 - 망분리 규제준수를 위한 업무망/인터넷망 클러스터 별도 구성 - 업무망/인터넷망 각 클러스터당 최소 3대 이상의 호스트서버 구성 - 전체 호스트서버에 대한 데이터 분산 저장 제공 - 고도화시 설치되는 모든 SW는 검증된 제품으로 설치 - 서버, 가상화, 스토리지, 하드웨어, VM 등에 대한 모니터링 및 자원 사용 분석, 업그레이드를 지원하는 통합관리도구 제공 - X86기반의 다양한 Guest OS 지원 (Windows, Red Hat 등) ◯ 관리편의성 - 통합관리도구를 위해 제공하는 웹 화면은 보안 위협의 사전 예방을 위해 Java, Flash, Silverlight 등 별도의 외부 플러그인 사용불가 - 클러스터 정상동작 확인을 위한 단일 진단도구 제공 - 가상서버(VM) 단위 데이터 보호레벨 정의 및 기능 지원 - 운영 중인 가상서버(VM)를 서비스 중단 없이 다른 호스트서버로 이동하는 라이브 마이그레이션 기능 제공 - 자동화 및 관리도구 연동을 위한 REST API 등의 기능 제공 - 호스트서버의 가상 스위치를 통합하여 네트워크 프로비저닝, 관리, 모니터링을 집중하는 분산 스위치 지원 - 비즈니스 규칙에 따라 네트워크, 스토리지 리소스에 대한 QoS(Quality of Service)를 설정 지원 ◯ 확장성 - 다른 세대간의 CPU로 단일 클러스터 구성 기능 제공 - 최소 1개 서버 단위로 확장할 수 있는 구조 (Scale-Out) - 클러스터당 최대 16대의 호스트서버 확장 지원 - 온라인 중 호스트서버 추가 설치 및 교체 지원 ◯ 안정성 - 자동 라이브 마이그레이션을 통한 호스트서버 간 자원 로드밸런싱 기능 지원 - 호스트서버 추가 또는 제거시 데이터 보호 수준 및 서비스에 영향이 없어야 하며, 호스트서버 간 데이터 자동 리밸런싱 기능제공 - 서로 다른 호스트서버에 데이터 중복저장(2벌 복제)하여 데이터 보호 제공 - 클러스터당 1개 서버 장애시에도 데이터 무결성 및 서비스 연속성 확보 (Fault To Tolerance=1) - 호스트서버 내 장애 발생시 가상서버(VM)가 가용한 다른 호스트서버에서 자동으로 재 동작해 주는 HA(고가용성) 기능 제공 - Software RAID 방식(Fault To Tolerance)으로 데이터 정합성 보장 - 온라인 중 호스트서버 업그레이드 및 패치 기능 지원 - 호스트서버 및 DISK 장애 등에 대한 알림 기능 제공 - 호스트서버 및 가상서버(VM)자원 사용 및 성능에 대한 실시간 모니터링 및 보고서 산출 기능 - HCI 관련 작업에 대한 진행경과, 장애 및 자원사용률에 대한 경고 기능 포함
라이선스	- HCI 구성을 위한 가상화 인프라 및 통합관리 관련 라이선스 일체 - Guest VM(가상머신) 운영을 위한 최신 상용 운영체제 라이선스 포함 (Windows Server 등)
마이그레이션 및 최적화	- 기존 운영중인 가상서버(VM) Data Conversion 및 마이그레이션 - 전체 가상서버(VM) 자원할당 재구성(CPU, Memory, DISK) 등을 통한 최적화
재구성	- 기존 가상화 인프라 업무망/인터넷망 VMware vSphere 등의 버전 업그레이드 - 기존 가상화 인프라는 개발 및 테스트용으로 재구성 - 업그레이드를 위한 VMware 관련 라이선스 및 S&S 당사 제공
유지보수	- 무상유지보수 기간은 검수완료일로부터 36개월 이상 - 제안 인프라는 제조사의 최신 버전으로 하며, 검수 후 1년 내에 단종 및 신규 버전 출시시 제안된 인프라를 신규 버전으로 교체 - 고객사 현장 지원방안을 제안
기타	- 제조사 공급자증명원 및 기술지원확약서 제출 - 관리자 교육 실시 - 당사 망분리 환경을 고려한 제안 - 그 외 구축에 필요한 H/W 및 S/W는 제안사가 포함하여 제안 - 구축 과정에서 발생되는 문제점 및 개선사항은 제안사가 무상으로 개선하여야 함

주요 구축내역

[별첨 2]

제안서 목차

Ⅰ. 제안 개요

◯ 제안 개요

◯ 제안 요건 수용여부

Ⅱ. 제안업체 일반

◯ 일반현황

◯ 주요 사업수행 실적

Ⅲ. 기술부문

1. 프로젝트 추진 및 구축 방안

◯ 인프라 소개 및 주요기능

◯ 인프라 구성 및 구축 수행 방안

◯ 인프라 안정화 지원방안

◯ 기밀 및 보안 관리 방안

2. 인프라 구축 관리 및 품질보증 방안

◯ 품질보증 및 사업관리 방안

◯ 기술이전 및 교육 계획

Ⅳ. 지원부문

◯ 유지보수지원 방안

◯ 기타지원 방안

Ⅴ. 기타

◯ 기타 필요사항 (해당시)

Ⅺ. 제안가격 (밀봉하여 별도 제출)

◯ 가격제안서

[별첨 3]

입 찰 참 가 신 청 서

※ 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.

신청인

법인명칭

법인등록번호

주소

전 화  번 호

대표자

생 년  월 일

입찰개요

입찰일자

2022.  .  . ( )

입찰건명

서버가상화 인프라 고도화

입찰보증금

ㆍ보증금율 : 입찰금액의 10%이상

ㆍ보증액 : 금                       원 (￦                             )

ㆍ보증금납부방법 :

대

리

인

ㆍ

사

용

인

감

본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.

성       명 :

생 년 월 일 :

확인자 :                 (인)

본 입찰에 사용할 인감을 다음과

같이 신고합니다.

사용인감                  (인)

본인은 위의 입찰건과 같이 공고한 귀 사의 일반경쟁 입찰에 참가 하고자 귀 사에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고 사항 등을 모두 승낙 하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰 참가 신청을 합니다.

붙임서류 : 기타 공고로써 정한 서류

신청인                    (인)

산은캐피탈 귀중

[별첨 4]

서   약   서

산은캐피탈  귀중

당사는 금번「서버가상화 인프라 고도화」입찰에 참가함에 있어 위법, 부당한 청탁, 불공정 행위 등을 절대 하지 않기로 엄숙히 서약하며, 만일 이러한 사실이 있을 시에는 입찰자격 상실을 포함한 귀사의 여하한 조치에 대하여 절대 이의를 제기하지 않겠습니다.

아울러, 본건과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일절 누설하지 않겠으며, 제안서에 명시한 기밀 및 보안 관리방안을 철저히 이행할 것을 확약합니다.

2022.   .   .

입찰자	주 소 상 호 대 표 자	: : :	(인)

※ 첨부 : 청렴계약 이행서약서

청렴계약 이행서약서

부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력의 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하고 산은캐피탈의 청렴계약 시행취지를 적극적으로 지지하며, 산은캐피탈에서 발주하는 본건과 관련된 입찰참여, 계약체결, 수행에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행 과정에서 관련 임직원에게 직․간접적으로 사례, 증여, 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

또한, 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나  불공정한 행위를 하지 않겠으며, 공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통해 입찰 및 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.

만약, 이를 위반하였을 경우에는 정부의 입찰참가 자격제한 규정에 의거한 처분을 수긍하고 산은캐피탈이 발주하는 입찰 및 계약에 제재기간 동안 참가하지 않겠으며, 또한 계약체결이전에는 낙찰자 결정 취소, 본건 수행 전에는 계약취소, 본건 수행 이후에는 전체 또는 일부 계약을 해지 하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 산은캐피탈에서 청렴계약을 위하여 요구하는 자료제출, 서류열람, 현장확인 등의 활동에 적극 협조하겠습니다.

위 청렴계약 이행서약은 상호 신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 본 서약 내용대로 이행하고, 입찰참가 자격 제한, 계약 해지 등 산은캐피탈의 조치와 관련하여 당사가 산은캐피탈을 상대로 해서 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관한 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2022년    월     일

서 약 자  회사명 :

대표자 :                  (인)

산은캐피탈 귀중

[별첨 5]

가 격 제 안 서

산은캐피탈 귀중

사 업 명	서버가상화 인프라 고도화
입 찰 금 액 (총액, 부가세포함)	금 원정 (￦ )
본인은 귀 사의 제안요청서에 의거, 이 제안이 귀 사에 의하여 수락 되면, 귀 사에 제출한 제안서상의 재구축 계약을 위의 제안금액으로 공급할 것을 확약 합니다. 붙임 : 제안가격 세부내역 2022년 월 일
제안자
상호명 주 소 대표자	: : : (인)

* 별도 봉투에 봉인하여 제출

[별첨 6]

참여인력 이력사항 및 수행경험

성명 (마스킹)			소속					자격증
본사업 참여임무				본사업 참여기간						참여율	%
경력사항 주1)
사업명		사업개요				참여기간 ( 년 월~년 월)			담당업무			발주기관

주1) 경력사항 : 완료된 사업대상으로 최근년도 순부터 기재(1페이지 이내)