도입 품목별 세부 규격사항

품목	세부 규격 사항	수량	비고
주전산기 (IBM 8286-41A)	CPU : 64-bit POWER8 3.72GHz 4Core (최대8Core) Memory : 64GB (1600MHz DDR3) Disk : 가용 10.8TB (775GB SSD * 15EA, Raid-5, Hot Spare 1EA) Raid Controller : OnBoard Controller LAN : 10/100/1000GB Ethernet 4Port Backup 장치용 8GB HBA 1EA OS : OS400(V7.1) SWMA OS/400 License i550 SW Migration WAS Express, Web Query, BRMS, Performance Tool, Query, P20 OTC Upg (DB2 SMP, Encrypted Backup Enable, HA Journal Perf, HA Switchable Res), SQL Dev Kit, Rational Dev Studio, I Access Family 시스템 구성시 운영에 이상이 없어야 함	1식	신규
	HMC (7042-CR8) CPU: Intel 2GHz 8Core Memory: 8GB (1600MHz DDR3) Disk: 500GB SATA SFF HDD IBM 8286-41A 및 IBM 8202-E4D과 구성 7316-TF4 Rack-Mounted Flat Panel Console Kit 시스템 구성이 운영에 이상이 없어야 함	1식	신규
	이중화 및 재해복구 솔루션 (Mimix V7) IBM i550 이중화 솔루션을 IBM S814(8286)으로 마이그레이션 (1Core → 4Core)	1식	이전
HA 및 개발시스템 (IBM 8202-E4D)	당사 제공 서버 IBM i720 (8202) HA 및 개발 시스템 구분 (2LPAR) HA 시스템 CPU : 기존 시스템의 3Core 사용 Disk : 가용 약 7.3TB (139GB SAS * 48EA, 387GB SSD * 4EA) OS : OS400(V7.1) SWMA 기존 사용 OS/400 License, Unlimited 기존 사용 (S814(8286-41A)도입 사용자와 교체) 시스템 구성시 운영에 이상이 없어야 함	1식	증설
	개발 시스템 CPU : 기존 시스템의 1Core 사용 Disk : 기존 520(8203-E4A) 시스템에서 Disk 이전 구성 가용 약 3TB (Raid-5, 139GB SAS * 24EA 이전 사용) Disk Controller #5913 PCie2 * 2EA (증설) LAN Adapter * 1EA (4Port) (증설) OS : OS400(V7.1) SWMA 기존 사용 시스템 구성이 운영에 이상이 없어야 함
DR 시스템 (IBM 8203-E4A)	당사 제공 서버 IBM i520 (8203) DISK: 가용 7.6TB (Raid-5) (139GB SAS * 24EA 기존 사용, 141GB SCSI * 36EA i550에서 이전 구성) OS: OS400(V7.1) SWMA 1년 (증설) OS/400 Backup 암호화 구성 DR 센터(부산)로 이전 설치 시스템 구성이 운영에 이상이 없어야 함	1식	증설
	백업장치 (TS3100) Ultrium 6 Half-High Fibre Channel Drive * 1EA Cleaning Tape * 1EA DR센터(부산)에서 IBM i520 (8203)과 구성	1식	신규
기타	당사 제공 서버 IBM x3650 M4 2Core (가상화 환경) IBM Websphere Application Server Processor Value Unit (PVU) License 12 Months Support	140식	신규
	Windows 2003 Server Upgrade to Windows 2008R2 이상, OS 당사 제공 업무용 Web Application(Java/JSP/JDK1.4) 및 기타 Application 마이그레이션	-	-