입  찰  공  고

1. 입찰에 부치는 사항

○ 입 찰 명 : 본사 및 지점 네트워크 장비 교체의 건

○ 주관기관 : 산은캐피탈(주)

○ 제안요청설명회 : 제안요청서로 대체함.

○ 입찰등록 및 입찰 : 제안서 및 제안가격 접수

- 제출기한 : 2007년 12월 31일(월요일)  11시 00분

- 제출장소 : 산은캐피탈(주) 본사 IT지원실

○ 낙찰자 발표 : 2008년 1월 3일(목요일) 15시 00분 (개별통지)

2. 입찰 참가자격

○ 최근 3년이내 네트워크장비 납품실적 보유 (단일 계약금액 200백만원 이상)

○ 제안요청서에 정한 장비공급업체의 공급자증명원 발급업체

3. 낙찰자 결정방법

○ 협상에 의한 계약 ( 제안서 평가 )

○ 당사의 평가서에 의거 제안서를 평가하여 최고평점을 득한 업체

○ 최고평점업체의 제안가격이 당사가 정한 가격범위를 초과할 경우 최고평점업체와 협의하여

계약금액을 조정하며, 당사 내정가격 범위이내의 조정이 불가능한 경우 차점업체를 계약

업체로 선정함.

4. 제안서 평가항목 및 기준

○ 제출된 제안서를 평가하며, 제안업체 일반, 기술력 보유현황, 장비설치 및 지원방안, 납품기간 및

제안가격 등을 평가항목으로 함

5. 입찰무효

○ 입찰참가자격이 없는 자가 행한 입찰

○ 입찰관련 서류 미제출한 자가 행한 입찰

6. 기타사항

○ 본 건에 관한 사항은  당사의 사정에 의해 조정될 수 있음

○ 제출한 서류는 변경할 수 없으며, 반환하지 않음

○ 입찰참가 신청서의 신청은 신청업체 임직원의 내사접수 및 우편접수 가능함

(단 제출기한내 도착분에 한함)

○ 관련사항 문의 : IT지원실 김  선 (02)6330-0461

위와 같이 공고함

2007년   12월  21일

산  은  캐  피  탈  주  식  회  사

(첨부)

산은캐피탈(주) Network 장비교체 제안요청

Ⅰ. 입찰건명 : 산은캐피탈(주) 본사 및 지점 Network 장비교체

Ⅱ. 제안요청 내역

1. 제안시 고려사항

1) 당사 지정장비로 Network 구성

2) 장비 설치 및 cabling공사 일정

3) 기술지원 및 사용자 교육 방안

4) 재구축으로 인한 불용장비 인수방안

2. 장비의 설치장소

1) 본점 : 서울시 영등포구 여의도동 16 산은캐피탈 6,7층

2) 지점 : 서울특별시 서초구 서초동 1328-1 덕흥빌딩 15층

부산광역시 중구 중앙동 2가 44-1 한국산업은행 8층

3. 구성 장비

구분	Model	규 격	수량	비고
Backbone	WS-C4507R-E	Catalyst 4500 Chassis (7-Slot)	1	Cisco
	PWR-C45-2800ACV	Catalyst 4500 2800W AC Power Supply (Data and PoE)	2
	WS-X4516	Catalyst 4500 Supervisor V (2 GE),Console(RJ-45)	2
	WS-X4524-GB-RJ45V	Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/ 100/1000 24-ports (RJ45)	2
	WS-X4418-GB	Catalyst 4500 GE Module, Server Switching 18-Ports (GBIC)	2
	WS-G5484	1000BASE-SX Short Wavelength GBIC (Multimode only)	36
	CON-SNT-4507R2S5	SMARTNET 8X5XNBD Cat4507R, 2 x Sup V-10-GE	1
Workgroup Switch	WS-C2960-24TC-L	Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image	10
	CON-SNT-C29602TC	SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN	10
	GLC-SX-MM	GE SFP, LC connector SX transceiver	20
Router	Cisco 1841	Cisco 1841 Chassis	3
	WIC-2T	2 PORT 직렬 WIC	1
	WIC-1T	1 PORT 직렬 WIC	2
	CAB-V35-MT	WIC-1T용 V.35 Cable	2
	CAB-SS-V35-MT	WIC-2T용 V.35 Cable	1
	CON-SNT-CISCO1841	SMARTNET 8X5XNBD Modular Router w/2xF	3
Hub	SRW224G4	24-port 10/100+4port GB Switch	4	Linksys
Firewall	SW1000	Securework 1000 (P-IV Celeron 2.4GHz, 512M M/M, 50GB HDD)	2	어울림정보
VPN	SWEZ30-100P	Seworeworks ezWall V3.0 100P	2
IPS	S-IPS-E2000	Sniper V5.0 (P-Xeon 3.06GHz*2, 2GB M/M, 200GB HDD)	1	윈스테크넷
공사	Cable 공사	UTP Cable 점검 및 추가(6, 7층 각 20port)공사	1	-

4. Cable 공사

1) 기존 설치된 LAN Cable 점검 및 Outlet 등 재결선

2) 본사 6층內 기계실 - EPS실간 Workgroup Switch용 광Cable 12 line 추가공사

3) UTP(CAT5) 40 port 추가 공사 : 6층 EPS실로부터 6층 및 7층 각 20 port

4) Cable 공사 관련 첨부된 기존 Cable 배선도 및 Layout : 별첨참조

5. 기술지원 방안

1) 장비 가동후 장비의 모니터링 및 장애 대비를 위하여 당사가 필요하다고 인정되는

기간(1개월이내)동안 고급기술자 상주 근무

2) 장비 가동후 모니터링 결과에 따라 장비 재구성

6. 재구축으로 인한 불용장비

구 분	도입년도	수량	장비모델명	Vender
Backbone Switch	2001	1	OmniCore 5022	Alcatel
Workgroup Switch	2001	10	OmniStack 6022 등	Alcatel 등
Router	2001	7	CIsco 3640, 1720 등	Cisco
VPN	2001	8	Contivity 1600, 600 등	Nortel
보안장비	2003	2	Sniper 3.0 등	윈스테크넷

Ⅲ. 제안서 평가

□ 평가방법

: 제안서 평가

□ 평가항목

평가 분야	평가 항목	배점
1. 개요	○ 제안 개요 ○ 제안 요건 수용 여부	10
2. 제안업체일반	○ 일반현황 ○ 참여조직 및 인원 ○ 주요 사업내용, 사업실적	10
3. 기술부문	○ 서버,N/W의 업무이해도 - 네트워크 분석 - 네트워크 업무이해도 ○ 장비 설치 및 지원자 기술/경력 ○ 품질보증방안	25
5. 지원부문	○ 납품소요기간 ○ 백업장비 보유 ○ 비상대책	15
6. 제안금액	○ 제안금액	40
계	-	100

Ⅳ. 구비서류

1. 제안서 (가견적서 포함) ( 출력물 및 Powerpoint 또는 한글로 작성된 파일 CD 각 2매 )

2. 제안가격 ( 별도 밀봉 제출 )

3. 당사제안금액 이상의 납품실적증명서류

4. 공급자증명원(시스코시스템즈코리아)

5. 입찰참가신청서 (당사소정양식)

6. 입찰보증보험증권(제안금액의 10%이상)

7. 법인인감증명서 1부(대리인참석시 위임장 및 사용인감계 1부)

입 찰 참 가 신 청 서

귀사에서 집행하는 산은캐피탈(주) Network 재구축 공사의 입찰에 대하여 귀사가 제시하는 입찰조건에 따를 것을 확약하며 이에 승낙서를 제출합니다.

2007년 12월   일

입 찰 참 가 자

주        소  :

상        호  :

대   표   자  :

주민등록번호  :

전 화 번 호   :

산 은 캐 피 탈 주 식 회 사   귀중